**Домофон**

**Телефоння трубка DP-2HP,DP-2K**

***Приложение к инструкции по эксплуатации на английском языке***

# Меры предосторожности

Перед началом работы следует прочитать инструкцию полностью и соблюдать все данные рекомендации.

* Не следует устанавливать систему в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванных комнатах, плавательных бассейнах, прачечных, кухнях и т.д.
* В месте установки аппарата должна обеспечиваться его вентиляция; например, нельзя устанавливать его на кровать, диван, коврик или другую поверхность, препятствующую прохождению потоков воздуха, а также производить установку в закрытых объемах: например, встраивать систему внутрь рабочего стола, различные ниши и т.д.
* Устройство не должно устанавливаться рядом с нагревательными приборами (радиаторами отопления, кухонной плитой и т.д.)
* Если система в течение длительного периода времени не будет использоваться, то отсоедините ее от источника питания (сети).
* Следует не допускать попадания внутрь устройства через вентиляционные отверстия различных предметов и влаги.

# Специальная функция

1. Путем параллельного соединения можно использовать одну наружную станцию (у двери) с двумя внутренними (во внутренних помещениях).

См. схему соединения на рис.1.

# Инструкция по работе

1. Пришедший нажимает кнопку вызова (7) на станции у двери, после чего на внутренней станции пользователя слышен электронный сигнал.
2. Поднимите трубку (5) на внутренней станции и ответьте пришедшему.
3. Находящемуся у двери во время беседы не надо нажимать кнопку вызова. В процессе разговора надо находиться на расстоянии 30 см от микрофона внешней станции (10).
4. Для отпирания двери хозяин квартиры должен нажать кнопку отпирания (2).
5. Громкость сигнала вызова (звонка) регулируется с помощью тумблера (1)
6. После завершения разговора просто повесьте трубку (5).

# Функциональные части

## Внутренняя станция

1. Приемник
2. Кнопка отпирания двери
3. Кабель питания
4. Шнур трубки
5. Трубка

## Наружная станция

1. Громкоговоритель
2. Кнопка вызова
3. Индикатор работы
4. Монтажная скоба для установки на стену
5. Микрофон

# Проводка

1. Подсоедините 2 провода от наружной станции (1) к клеммам (3) и (4) внутренней станции (2).
2. Подсоедините провода электронного замка к клеммам (6) и (7) внутренней станции.
3. После завершения соединений вставьте кабель питания в сеть.

# Технические характеристики

Источник питания: 110/ 120/ 220/ 240 В перем. тока, 50-60 Гц

Потребляемый мощность: 0,13Вт

Эффективное расстояние: 150 м при использовании 0.8 мм медных проводов

Размеры внутренней станции: 230 × 88 × 70 мм

Вес: 600 г (внутренняя станция)

450 г (наружная станция)

Подстанции: DR-201D,DR-201H,DR-201A,DR-2К